Команды DLINK

Простой пример вывода команды show switch

show switch

Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch - модель устройства
Combo Port Type : 1000Base-LX + 1000Base-T
MAC Address : 00-1B-11-21-58-AD - MAC-адрес коммутатора
IP Address : 10.24.52.8 (Manual) - IP-адрес коммутатора
VLAN Name : management - название VLAN'а управления коммутатором
Subnet Mask : 255.255.248.0
Default Gateway : 10.24.48.1 - шлюз по-умолчанию
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B09 - версия прошивки
Hardware Version : 0A3G
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location : <адрес> - физичекий адрес коммутатора
System Contact : v2.29spb - версия конфига
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled - Функция IGMP Snooping применяется в сетях с мультикастовыми рассылками для того, чтобы рабочие станции, не запросившие мультикаст трафик, не получали его.
TELNET : Enabled (TCP 23) - включено управление по протоколу telnet
SSH : Disabled
WEB : Disabled
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled

Просмотр логов коммутатора

show log

Варианты записей присутствующих в логах коммутатора:

7028 2008/10/23 18:51:57 Port 19 link down - упал линк на 19-м порту

7029 2008/10/23 18:52:01 Port 19 link up, 100Mbps FULL duplex - линк поднялся на 19-м порту установлена скорость передачи 100Mb установлен режим полного дуплекса

7045 2008/10/23 19:28:19 Multicast storm is occurring (port: 18) - зафиксирован мультикаст шторм на 18 порту.

7035 2008/10/23 19:06:19 Multicast storm has cleared (port: 8) - мультикаст шторм был очищен

7313 2008/10/24 21:59:16 Broadcast storm is occurring (port: 15) - зафиксирован броадкаст шторм на 18 порту.

7429 2008/10/25 14:11:12 Broadcast storm has cleared (port: 18) - броадкаст шторм был очищен

Если в логах коммутатора вы видите записи о том, что на всех активных портах одновременно были зафиксированы броадкаст и мультикаст шторм, коммутатор перезагружался.

Пример ввода команд

show ports - Просмотр состояния портов в реальном времени.

show ports <№ порта> description - Просмотр описания порта.

show arpentry - Отображает ARP-кэш.

В D-Link нет функции поиска IP по заданному MAC'y, поэтому при необходимости такого поиска приходится выводить весь кэш на экран и искать вручную.

show utilization cpu - Отображение загрузки центрального процессора, за последние 5 секунд, минуту и 5 минут.

show utilization ports - Отображение загрузки портов в PPS (пакеты в секунду)

show ipif - Отображение информации по всем сконфигурированным интерфейсам на данном свитче.

show iproute - Отображение таблицы маршрутизации свича

sh fdb - Отображение всех сконфигурированных интерфейсов свитча и MAC-адреса подключенных к ним устройств.

show vlan - Отображение настроек Vlan на коммутаторе.

show error ports <№ порта> - Отображение ошибок передачи пакетов на заданном порту

show ports err_disabled - Быстрый просмотр портов, отключенных из-за ошибки (например, кольцо)

clear counters - очистить счетчики ошибок

show fdb port <№ порта> - Отображение MAC-адресов на заданном порту

show fdb mac_address <MAC-адрес> - Отображает принадлежность MAC-адреса порту коммутатора

show packet ports <№ порта> - Отображение статистики трафика на порту в реальном времени.

RX - пакеты приходящие от клиента

TX - пакеты приходящие к клиенту

show link_aggregation - Просмотр портов в порт-ченнале

show traffic control - Отображение настроек storm control на коммутаторе.

Enabled(Disabled)/10/S(D)

Enabled(Disabled)

S(D)

S

D

Time Interval

show mac_notification - Отображение настроек уведомления о появлении новых MAC-адресов на порту коммутатора.

show port_security - Отображение настроек контроля MAC-адресов.

show stp - Отображение настроек протокола STP на коммутаторе

show arpentry ipaddress <IP-адрес> - Поиск записи с данным IP-адресом в arp-таблице.

show dhcp_relay - Отображение настроек dhcp_relay на коммутаторе.Пример вывода:

Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled - включена или выключена функция
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
--------------- --------------- --------------
System 83.102.233.203 - адрес централизованного DHCP-сервера

show bandwidth_control <№ порта> - Отображение настроек полосы пропускание для заданного порта.

show traffic_segmentation <№ порта> - Отображение настроек сегментации трафика для заданного порта.

show current_config access_profile - Отображение настроек ACL по всем портам

config access_profile profile_id 150 add access_id 24 ip destination_ip 0.0.0.0 port 24 deny

denypermit

Примечание На свичах DES-3028 команда show access_profile)

cable_diag ports <№ порта> Диагностическая утилита для проверки длины кабеля (показывает результат только на абонентских портах (1-24)

show lldp remote_ports - Отображение следующего оборудования на порту (отображает мак адрес во 2й строчке)

show address_binding dhcp_snoop binding_entry - Просмотр таблицы dhcp snooping binding

show ddm ports status - Просмотр температуры, напряжения, тока и мощности.

Port Temperature Voltage Bias Current TX Power RX Power
(in Celsius) (V) (mA) (mW) (mW)
------- ------------- ---------- -------------- ---------- ------------
20 63.0898 3.2812 22.296 0.331 0.1043
21 63.0312 3.2685 30.24 0.3034 0.1282
22 61.6445 3.3241 24.376 0.2628 0.1819
23 61.7852 3.2727 22.968 0.2833 0.2114

Типы ошибок:

CRC Error - ошибки проверки контрольной суммы

Undersize - возникают при получение фрейма размером 61-64 байта. Фрейм передается дальше, на работу не влияет

Oversize - возникают при получении пакета размером более 1518 байт и правильной контрольной суммой

Jabber - возникает при получении пакета размером более 1518 байт и имеющего ошибки в контрольной сумме

Drop Pkts - пакеты отброшенные в одном из трех случаев:

Переполнение входного буфера на порту

Пакеты, отброшенные ACL

Проверка по VLAN на входе

Fragment - количество принятых кадров длиной менее 64 байт (без преамбулы и начального ограничителя кадра, но включая байты FCS - контрольной суммы) и содержащих ошибки FCS или ошибки выравнивания.

Excessive Deferral - количество пакетов, первая попытка отправки которых была отложена по причине занятости среды передачи.

Collision - возникают, когда две станции одновременно пытаются передать кадр данных по общей среде

Late Collision - возникают, если коллизия была обнаружена после передачи первых 64 байт пакета

Excessive Collision - возникают, если после возникновения коллизии последующие 16 попыток передачи пакета окончились неудачей. Данный пакет больше не передается

Single Collision - единичная коллизия

Для того, чтобы прописать абонента в нужный VLAN делаем следующее

Командой show vlan смотрим принадлежность абонентского порта к текущему VLAN-у

Удаляем старую запись из конфигурации порта командой config vlan vlanid <vlanid_list> delete <portlist> где <vlanid_list> номер старого VLAN-а, <portlist> - номер порта.

Добавляем новую запись в конфигурацию командой config vlan vlanid <vlanid_list> add untagged <portlist> где <vlanid_list> номер нового VLAN-а, <portlist> - номер абонентского порта.

ВАЖНО!!!

Абонентский порт всегда нетегированный!

Если требуется переключить порт для подключения к другому свитчу команда должна иметь вид config vlan vlanid <vlanid_list> add tagged <portlist>

Пример:

show vlan

config vlan vlanid 21 delete 24

config vlan vlanid 21 add untagged 24

Режим конфигурации порта

config ports <№ порта> description xxxxxxxxxxxxxxxx - Добавить описание порта

config ports <№ порта> speed <xxx> - изменение режима работы порта, где <xxx>

auto - автоматическое согласование

10_half - порт на 10 мегабит в полудуплексе

10_full - порт на 10 мегабит в полном дуплексе

100_half - порт на 100 мегабит в полудуплексе

100_full - порт на 100 мегабит в полном дуплексе

Нас интересуют данные указанные в столбцах Port State (сотояние порта: заблокирован или нет) и Connection (установленная скорость подключения, режим дуплекса)

D LINK DGS-1510

Данные свичи чаще всего будут попадаться в сети Сергеева Е.

Набор команд очень похож на CISCO-вские

sh vlan - посмотреть вланы на свиче

show interfaces status - просмотр всех портов

show interfaces Ethernet 1/0/1 - просмотр конкретного порта

sh mac-address-table address хххх.хххх.хххх - поиск мака на свиче

sh mac-address-table interface Ethernet 1/0/1 - просмотр мака на определенном порту

Диагностика кабеля выполняется в два этапа.

test cable-diagnostics interface eth1/0/4 - запускаем тест

show cable-diagnostics interface eth1/0/4 - смотрим результаты теста

Все доступные команды как и везде можно посмотреть через ?

Диагностика абонентов

Значения счетчиков ошибок