ОСТОРОЖНО! ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО MIKROTIK. ЧАСТЬ 1

1️⃣ Очень аккуратно относитесь к любым источникам информации по MikroTik. Любым – это любым дословно. В том числе и к официальным. Если это еще и неофициальный источник информации, то доверие к нему должно упасть до уровня ниже плинтуса. Я почему раньше стрижку площадка носил? Много читал форумы и статьи из Интернета по настройке MikroTik. После того как перестал этим грешить, волосы на голове перестали дыбом стоять. Проблема в том, что статьи зачастую выглядят очень умными, а заявления на форумах выглядят крайне безапелляционными. Не надо вестись на это. Помните, что раньше в России были две проблемы: дураки и дороги. В последнее время к этим двум проблемам добавилась третья: люди, которые любят высказывать свое экспертное мнение по вопросам, в которых не разбираются.

2️⃣ Не стесняйтесь использовать официальные источники информации. В настоящее время существует два таких сайта: https://help.mikrotik.com/docs/ и https://wiki.mikrotik.com. 1-й (help) – это более новый официальный сайт с документацией. Соответственно, в первую очередь информацию надо искать на help'е и если ее там нет, то уже на wiki. Если вы видите противоречия между информацией на help и wiki, значит, вы не послушались рекомендации, что вначале надо искать на help'е. В любом случае более корректной надо считать информацию с help'а. На wiki следует искать, только если на help'е ничего нет. Недостаток этих сайтов в том, что информация дается лишь на английском языке. Мне проще: я в спецшколе с языковым уклоном учился.

Первоисточник : https://t.me/mikrotik_sensei/593

ОСТОРОЖНО! ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО MIKROTIK. ЧАСТЬ 2

Как я уже сказал, с определенной долей недоверия надо относиться даже к официальным источникам информации. Во-первых, они могут содержать ошибки, а во-вторых, надо понимать, что эти источники не являются всеобъемлющими и в них содержится далеко не вся информация.

Приведу ряд примеров:
1. В описании Packet Flow было полностью неверно описано прохождение трафика в Input. Я изложил это в заявке SUP-5380, и вендор подтвердил ошибки в описании и исправил их (скриншот 1. SUP-53580).
2. В описании принципа работы протокола RSTP была ошибка. Я изложил это в заявке SUP-10616. Вместе с техподдержкой за несколько проходов мы исправили ошибки (скриншот 2. Ошибка в описании принципа работы RSTP).
3. Иногда бывает, что не хватает каких-то нюансов, которые могут исправить или дописать на основании заявки (скриншоты 3 и 4). На самом деле таких заявок у меня намного больше, но сейчас мне лень их искать.

В целом посыл этой части не в том, что официальная документация плохая. Она хорошая, и я лично ею регулярно пользуюсь. Посыл в том, что: 1. Надо свою голову на плечах иметь и самому тоже думать. 2. У вендора работают такие же живые люди, как мы с вами, и они так же могут ошибаться. 3. Вендор идет на контакт, если давать обоснование своей точки зрения.

https://t.me/mikrotik_sensei/599?single

ЧЕТЫРЕ ФУНКЦИИ КНОПКИ RESET

Reset – в переводе с английского языка «сброс». Поэтому все считают, что с помощью кнопки Reset можно сделать сброс настроек устройства MikroTik. Это правда, но не вся. На самом деле кнопка Reset имеет четыре разные функции – в зависимости от того, когда мы ее отпустим.

Общий принцип использования: 1. Обесточиваем устройство MikroTik. 2. Зажимаем и удерживаем кнопку Reset. 3. Включаем питание устройства MikroTik и ждем.

А вот далее начинается самое интересное. Результаты могут быть разными – они зависят от того, в какой момент мы отпустим зажатую кнопку Reset. Для облегчения понимания того, какой именно режим сейчас может быть вызван, можно ориентироваться на индикацию светодиода.

3–4 секунды (светодиод горит постоянно) – использование резервного загрузчика RouterBOOT.

5–9 секунд (светодиод мигает) – сброс настроек на дефолтные.

10–14 секунд (светодиод горит постоянно) – переход в CAP-режим.

15+ секунд (светодиод не светится) – переход в режим Netinstall.