Команды SNR

Для подстановки команды используется ? и клавиша табуляции.

Базовые команды

sh logging buffered level critical

последние вводимые команды

sh logging buffered level warnings

полный журнал событий

sh logg buf lev war

Просмотр журнала

sh int eth status

Информация по портам

sh int eth <порт>

Статистика порта

sh logg b l w | i 1/2

Логи на 2-м порту

sh arp <ip адрес> или <mac адрес>

Просмотр записи в ARP таблице

sh mac-address-table address <mac адрес>

Просмотр мака на порту

sh mac-address-table interface ethernet 1/XX

Просмотр в таблице коммутации

sh vlan

Просмотр список Vlanов и какие порты в них находятся

virtual-cable-test interface ethernet <порт>

диагностика кабеля (при вводе этой команды порт на несколько секунд отключается!)

sh transceiver - отображает температуру, напряжение, ток, уроверь сигнала.

Interface Temp(��) Voltage(V) Bias(mA) RX Power(dBm) TX Power(dBm)
--------- -------- ---------- -------- ------------- -------------
1/0/27 49 3.30 15.50 -40.00(A-) 1.87
1/0/28 50 3.32 16.23 -11.51 0.18

sh transceiver detail - то же, что и sh transceiver, но подробнее

Ethernet1/0/27 transceiver detail information:
Base information:
SFP+ found in this port, manufactured by FINISAR CORP., on Mar 02 2010.
Type is 10GBASE-LR. Serial number is SDCA720041.
Link length is 10000 m for Single Mode Fiber.
Nominal bit rate is 10300 Mb/s.
Laser wavelength is 1330 nm.
Brief alarm information:
RX loss of signal
RX power low
Detail diagnostic and threshold information:
Diagnostic Threshold
RealTime Value High Alarm Low Alarm High Warn Low Warn
-------------- ---------- --------- --------- --------
Temperature(��) 49 90 -25 85 -20
Voltage(V) 3.30 3.60 3.00 3.50 3.05
Bias Current(mA) 15.74 90.00 2.00 80.00 3.00
RX Power(dBm) -40.00(A-) 1.00 -18.01 0.00 -17.01
TX Power(dBm) 1.87 6.00 0.00 5.00 1.00

Режим конфигурации

Перед конфигурированием оборудования иногда полезно активировать команду reload after, которая перезагрузит свитч по истечении заданного времени. Команда используется в целях предотвращения потери управления на свитче, например когда вам нужно сменить ip адрес свитча либо vlan'ы на аплинке. Синтаксис:

reload after HH:MM:SS

HH - часы, MM - минуты, SS - секунды. После применения команды, свитч перезагрузится через 10 минут:

reload after 00:10:00

Дальше приступаем к изменению параметров. Если все прошло успешно, убеждаемся что свитч доступен, все работает как задумывалось и отменяем перезагрузку командой:

reload cancel

И сохраняем конфиг. Если же вы все зафакапили :D и потеряли к хренам этого электронного ублюдка, сидим и ждем пока таймер не сработает, нервно поглядывая на пинг.

conf t

Открываем конфигурацию свитча. Эти команды вводить уже в режиме конфигурации свитча:

int eth <номер порта>

Переход к конфигурации требуемого порта

description ххх

описание (алиас) порта. Для удаления описания используется команда no description

switchport access vlan <vlan id>

Присваеваем порт к определенному Vlan-у

switchport mode <access|trunk>

Перевести порт в режим Access (абонентский) или Trunk (для другого свича)

shutdown

Выключить порт, перед отключением убедиться, что это не аплинк!

no shutdown

Включить порт

Ограничение скорости порта производится командой speed-duplex и далее одно из значений:

auto
force10-full
force10-half
force100-full
force100-fx
force100-half
force10g-full
force1g-full
force1g-half

Для примера рассмотрим задачу на выставление скорости на порту строго в 100 мегбит/сек в полном дуплексе. Команда будет иметь вид

speed-duplex force100-full

По окончанию конфигурирования порта используется команда end

end

выйти из режима конфигурации свитча

wr

Сохранить (если не вводились команды для конфигурации, можно пренебречь)

Крайне важно!

После внесения всех изменений или после просмотра нужной информации необходимо разлогиниться на свиче!

quit

или еще короче

q

После введения этой команды telnet-соединение будет разорвано