ПО VipNet Client

Регламент - выдачи дистрибутивов ключей для подключения к защищенной виртуальной сети Правительства Московской области (Сеть ViPNet 2131) от 27.06.2018

Для нормальной работы ПО VipNet Client для сети 2579 обязательно должен быть открыт порт udp 55777, tcp 5000-5003 и udp 2046-2047. Диапозон ip адреса не должен совпадать с 10.0.0.1, 11.0.0.1, 12.0.0.1, т.к по умолчанию в vipnet client начальный адрес виртуальных адресов — 10.0.0.1 и 11.0.0.1 (маска подсети: 255.0.0.0). Для диапазонов туннелируемых адресов начальным виртуальным адресом по умолчанию является 12.0.0.1.

VipNet Coordinator HW50/100 - Инструкция по восстановлению

Координаторы скорее всего нужно будет обнулять через биос (спасибо что не запаролен) и пихать туда новые ключи dst
мануал есть?
Не спешите обнулять. Со старого надо прежде информацию снять.
Уменя инфа трёхлетней давности что если в координатор пароль ку-ку то всё, спел сундук закрылась крышка. Не починить
Неа, вспомнил бы если снова лезть пришлось. В общем, в самом dst (открывается блокнотом) есть инфа о диапазоне адресов, шлюзе и тд.
Из старого координатора надо взять адреса шлюза для пользователей. Сохранить вывод команд in sh int, in sh ro, in sh dhcp ser
Затем накатить прошивку 4.2.4-637
А потом сделать установку, подставляя свои старые данные и новый dst
ViPNet Coordinator и ViPNet Client
Координаторы и клиенты если такие есть в ОО
Есть координатор, Фис Фрдо, почта деловая под ЕГЭ
Опять же в письме - ViPNet 2131. Это координатор, но у вас могут быть и клиенты 2131
ФРДО это сеть 3608
ЕГЭ - 2579
Если 2131 клиенты то какие, подскажите.
У меня 3608 ФРДО,
ЕГЭ 2579
Ну и координатор
Координатор включайте. А какие у вас клиенты вам виднее. Сети ФРДО и ЕГЭ это обновление не затрагивает
Спасибо

регламент_подключения_к_звс_сеть_vipnet_2131.pdf