ЕСПД - Единая сеть передачи данных

Представляет собой совокупность сетей магистральных каналов передачи данных с узлами доступа в административных центрах субъектов Российской Федерации. Сеть является неотъемлемой частью инфраструктуры электронного правительства и предназначена также для передачи информации федеральными органами исполнительной власти.

Портал технической поддержки проекта ЕСПД https://espd.wifi.rt.ru/

Техническая поддержка: 8-800-301-34-14, mcszo@digital.gov.ru

(все обращения уходят в Мингосуправления, затем в Ростелеком)

«ТП ЕСПД : Обращаем Ваше внимание, что сервисы Zoom, WhatsApp, Skype, Viber заблокированы без возможности разблокировки по запросу заказчика - Министерства цифрового развития РФ.»

Dns: 95.167.167.95, 95.167.167.96 Proxy 10.0.50.52 порт 3128

У нас с вами два варианта использования глобальной сети

Вариант №1 - простой

Практически чистый и рабочий интернет для администрации и педагогов.

Для использования данного варианта нам требуется открыть любой браузер и пройти авторизацию через гос. услуги

Инструкция по авторизации Пользователей через портал Госуслуг (ЕСИА)

Вариант №2 - чуть более сложный с ограниченным доступом (плохо работают поисковые системы)

Для использования нам потребуется настроить подключение к прокси серверу по данной инструкции

А так же необходимо установить сертификат, инструкция установки сертификата или скачайте программу-установщик сертификата для установки в автоматическом режиме на операционную систему Windows

Вариант №3 Воспользоваться батниками

Ссылка на полезные батники

А так же может произойти нестабильная работа интернета и вот что нужно делать.

Вариант №1 Воспользоваться батниками которые помогут понять проблему вашему системному администратору

Ссылка на полезные батники

Вариант №2 Воспользоваться средствами диагностики ЕСПД

Уважаемый Пользователь! Для диагностики текущего состояния подключения необходимо совершить всего 3 шага:

Сохраните файл себе на компьютер: либо в формате исполняемого файла Windows или в архиве

Откройте его (двойным нажатием) и следуйте подсказкам нашего помощника.

Обращаем Ваше внимание, что наш виртуальный помощник автоматически и самостоятельно проверит ряд параметров:

Настройки IP АРМ
ARP-таблица АРМ
Результат команды ping до основного шлюза
Результат команды ping до основного шлюза с указанием MTU
Результат команды ping до адреса прокси
Результат команды tracert до адреса прокси
Результат команды telnet до адреса прокси
Результат команды ping до адреса МСЭ
Результат команды ping до внешнего ресурса по ip-адресу (100 пакетов), размер пакета: 64 байт и 1472 байт
Результат команды ping до внешнего ресурса по доменному имени (100 пакетов), размер пакета: 64 байт и 1472 байт
Результат команды tracert до внешнего ресурса
Измерение скорости доступа с помощью iPerf

Полученные данные, пожалуйста, направьте на почтовый ящик mcszo@digital.gov.ru

После получения от Вас информации, обращение будет зарегистрировано, и мы приступим к локализации проблемы.

Отправляя письмо с результатами диагностики, Вы соглашаетесь на обработку и использование присланной информации сотрудниками «Ростелекома» для решения Вашего вопроса.

А так же интернет может и вовсе пропасть но это уже другая история

PS: Да, и в случае если не появляется кнопка авторизации я на всех компах в табло или в закладках прописал адрес сайта: http://85.142.23.131/ или https://s.ab.ru/

(NTP) Адрес сервера времени который работает в ЕСПД: 194.190.168.1

Исключения прокси: 127.0.0.1;localhost;http://www.msftncsi.com/ncsi.txt;*mosreg.ru;*vk.com;*vk.ru